|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Muster-Betriebsanweisung | **Nr.:****Stand:** |
| Anwendungsbereich |
| **Schule:** | ............................ | **Arbeitsplatz/Zimmer:**  | ............................ |
| **Gebäude:** | ............................ | **Tätigkeit:** ............................ |
| Geltungsbereich: Maschinen, Geräte, Arbeitsverfahren |
| **Arbeiten mit Autoklaven** |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Gefahr von Verbrennungen an heißen Oberflächen.
* Gefahr von Verbrennungen beim Öffnen des Gerätes (z. B. Siedeverzug, heißer Wasserdampf, Bewegen des Einfüllkorbes).
* Gefahr der Freisetzung biologischer Arbeitsstoffe.
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| gebo_004 | * Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Vor Inbetriebnahme Autoklav, Kabel und Stecker auf erkennbare Mängel prüfen (insbesondere Dichtungen und Sicherheitsventile auf Schäden und Leichtgängigkeit prüfen).
* Leicht entzündbare Flüssigkeiten dürfen nicht autoklaviert werden.
* Bedienung grundsätzlich nur durch fachkundige Lehrkraft; Bedienung durch Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren ist nur unter fachkundiger Aufsicht möglich.
* Gefäße mit Flüssigkeiten nur maximal zu 3/4 füllen.
* Flaschen und Gefäße nur lose verschließen.
* Am Ende des Autoklavierens den Autoklaven abdampfen lassen.
* Beim Öffnen des Autoklaven Schutzbrille tragen.
* Deckel erst öffnen, wenn Temperatur des Gerätes weniger als 80 °C beträgt.
* Nach Kontamination des Autoklaven den Innenraum fachkundig reinigen.
 |
| **Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall** | **Feuer:** 112 |
|  | * Autoklav abschalten und Lehrkraft informieren.
 |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | **Notruf:** 112 |
|  | * Autoklav abschalten, Not-Aus-Schalter betätigen.
* Lehrkraft informieren.
* Erste Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten.
* Im Bedarfsfall Notruf absetzen.
* Im Bedarfsfall Ersthelfer/-in benachrichtigen.
 |
| Reinigung, Instandhaltung, Entsorgung |
| C:\Users\LippoldR\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\ents_001.gif | * + Vor der Reinigung und Instandhaltung Autoklav von der Stromversorgung trennen.
	+ Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
	+ Prüfintervalle einhalten, Wartungsvorgaben des Herstellers beachten.
	+ Im Autoklav behandelte Abfälle können im Restmüll entsorgt werden.
 |
| Datum:       | Freigegeben (Unterschrift):       |
| Durch die oben geleistete Unterschrift wird die Anpassung der BA auf die arbeitsplatzspezifischen Bedingungenund ortsbefindlichen Bedienungsanleitungen bestätigt! |