|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Muster-Betriebsanweisung | | | | | **Nr.:**  **Stand:** |
| Anwendungsbereich | | | | | | | | |
| **Schule:** | ............................ | | | | **Arbeitsplatz/Zimmer:** | ............................ | | |
| **Gebäude:** | ............................ | | | | **Tätigkeit:** ............................ | | | |
| Geltungsbereich: Maschinen, Geräte, Arbeitsverfahren | | | | | | | | |
| **Arbeiten mit Autoklaven** | | | | | | | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | | | |
|  | | * Gefahr von Verbrennungen an heißen Oberflächen. * Gefahr von Verbrennungen beim Öffnen des Gerätes (z. B. Siedeverzug, heißer Wasserdampf, Bewegen des Einfüllkorbes). * Gefahr der Freisetzung biologischer Arbeitsstoffe. | | | | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | | | |
| gebo_004 | | * Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Vor Inbetriebnahme Autoklav, Kabel und Stecker auf erkennbare Mängel prüfen (insbesondere Dichtungen und Sicherheitsventile auf Schäden und Leichtgängigkeit prüfen). * Leicht entzündbare Flüssigkeiten dürfen nicht autoklaviert werden. * Bedienung grundsätzlich nur durch fachkundige Lehrkraft;  Bedienung durch Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren ist nur unter fachkundiger Aufsicht möglich. * Gefäße mit Flüssigkeiten nur maximal zu 3/4 füllen. * Flaschen und Gefäße nur lose verschließen. * Am Ende des Autoklavierens den Autoklaven abdampfen lassen. * Beim Öffnen des Autoklaven Schutzbrille tragen. * Deckel erst öffnen, wenn Temperatur des Gerätes weniger als 80 °C beträgt. * Nach Kontamination des Autoklaven den Innenraum fachkundig reinigen. | | | | | | |
| **Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall** | | | | | | | **Feuer:** 112 | |
|  | | * Autoklav abschalten und Lehrkraft informieren. | | | | | | |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | | | | | | | **Notruf:** 112 | |
|  | | * Autoklav abschalten, Not-Aus-Schalter betätigen. * Lehrkraft informieren. * Erste Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten. * Im Bedarfsfall Notruf absetzen. * Im Bedarfsfall Ersthelfer/-in benachrichtigen. | | | | | | |
| Reinigung, Instandhaltung, Entsorgung | | | | | | | | |
| C:\Users\LippoldR\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\ents_001.gif | | * + Vor der Reinigung und Instandhaltung Autoklav von der Stromversorgung trennen.   + Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.   + Prüfintervalle einhalten, Wartungsvorgaben des Herstellers beachten.   + Im Autoklav behandelte Abfälle können im Restmüll entsorgt werden. | | | | | | |
| Datum: | | | | Freigegeben (Unterschrift): | | | | |
| Durch die oben geleistete Unterschrift wird die Anpassung der BA auf die arbeitsplatzspezifischen Bedingungen und ortsbefindlichen Bedienungsanleitungen bestätigt! | | | | | | | | |