|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Muster-Betriebsanweisung | | | | | **Nr.:**  **Stand:** |
| Anwendungsbereich | | | | | | | | |
| **Schule:** | ............................ | | | | **Arbeitsplatz/Zimmer:** | ............................ | | |
| **Gebäude:** | ............................ | | | | **Tätigkeit:** ............................ | | | |
| Geltungsbereich: Maschinen, Geräte, Arbeitsverfahren | | | | | | | | |
| **Sterilisieren mit dem Dampfdruckkochtopf** | | | | | | | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | | | |
| warn_w017  warn_w009 | | * Gefahr von Verbrennungen an heißen Oberflächen. * Gefahr von Verbrennungen beim Öffnen des Gerätes (z. B. Siedeverzug, heißer Wasserdampf). * Gefahr der Freisetzung biologischer Arbeitsstoffe. | | | | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | | | |
| gebo_004 | | * Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Vor Inbetriebnahme Dampfdruckkochtopf und Heizquelle, Kabel und Stecker auf erkennbare Mängel prüfen (insbesondere Dichtungen und Sicherheitsventile auf Schäden und Leichtgängigkeit prüfen). * Leicht entzündbare Flüssigkeiten dürfen nicht im Dampfdruckkochtopf erhitzt werden. * Bedienung nur durch die fachkundige Lehrkraft. * Gefäße mit Flüssigkeiten nur maximal zu 3/4 füllen. * Flaschen und Gefäße nicht oder nur lose verschließen. * Am Ende der Sterilisation den Dampfdruckkochtopf abdampfen lassen. * Beim Öffnen des Dampfdruckkochtopfes Schutzbrille tragen. * Dampfdruckkochtopf erst öffnen, wenn Temperatur deutlich abgesunken ist. * Nach Kontamination des Dampfdruckkochtopf den Innenraum fachkundig reinigen. | | | | | | |
| **Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall** | | | | | | | **Feuer:** 112 | |
|  | | * Dampfdruckkochtopf von der Heizquelle nehmen und abkühlen lassen. | | | | | | |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | | | | | | | **Notruf:** 112 | |
| erhi_008 | | * Dampfdruckkochtopf von der Heizquelle nehmen, ggf. Not-Aus-Schalter betätigen. * Erste Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten. * Im Bedarfsfall Notruf absetzen. * Im Bedarfsfall Ersthelfer/-in benachrichtigen. | | | | | | |
| Reinigung, Instandhaltung, Entsorgung | | | | | | | | |
| C:\Users\LippoldR\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\ents_001.gif | | * + Vor der Reinigung und Instandhaltung Dampfdruckkochtopf von der Heizquelle nehmen und abkühlen lassen.   + Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.   + Wartungsvorgaben des Herstellers beachten.   + Im Dampfdruckkochtopf behandelte Abfälle können im Restmüll entsorgt werden. | | | | | | |
| Datum: | | | | Freigegeben (Unterschrift): | | | | |
| Durch die oben geleistete Unterschrift wird die Anpassung der BA auf die arbeitsplatzspezifischen Bedingungen und ortsbefindlichen Bedienungsanleitungen bestätigt! | | | | | | | | |